Sulechów, 12 listopada 2020 r.

CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE

**wg rozdzielnika**

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach.

Podstawowe informacje dotyczące zamówienia:

1. Lokalizacja – ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice
2. Termin wykonania robót: do **22.12.2020 r**.
3. Opis robót:

* Docieplenie ścian zewnętrznych ponad dachami niższych części budynku głównego Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Izolacje termiczną należy wykonać z płyt styropianowych grubości 15 cm i współczynniku λ≤0,036 W/(m\*K) metodą lekką mokrą. Płyty należy mocować do ściany dyblami z trzpieniem metalowym w ilości min. 4 szt./m2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa dwukolorowa. Kolor elewacji należy uzgodnić z użytkownikiem budynku. Po wykonaniu docieplenia należy wykonać nowe opierzenia blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm mocowanej do ściany za pomocą kotew mechanicznych na płycie OSB wodoodpornej gr. 18 mm wraz z ułożeniem folii izolacyjnej PEHD gr. 0,2 mm pomiędzy murem a płytą OSB. Narożniki wypukłe należy zabezpieczyć kątownikiem z siatką.
* Docieplenie stropodachu niższej części budynku głównego Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Izolację termiczną należy wykonać dwuwarstwowo z płyt z wełny mineralnej o współczynniku λ≤0,038W/(m\*K) (np. Monrock MAX) gr. 20 cm plus płyta z wełny mineralnej o współczynniku λ≤0,040 W/(m\*K) (np. Hardrock MAX) gr. 5 cm mocowanych do konstrukcji dachu przy pomocy mechanicznych łączników teleskopowych w ilości min. 5 szt./m2. Na warstwie izolacji termicznej należy wykonać dwuwarstwową izolację przeciwwodną w postaci papy termozgrzewalnej podkładowej o gr. min. 3,4 mm oraz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,4 mm. W celu wzmocnienia części okapowej ocieplenia należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z belek drewnianych o przekroju 40x250 mm impregnowanych preparatem np. Fobos 4M, mocowanych do konstrukcji stropodachu przy pomocy kątowników stalowych 100x80 mm kotew rozporowych ø 10. Do belek należy przymocować płyty OSB wodoodporne gr. 28 i 25 mm. Opierzenia okapu należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm. Przy ścianie należy zamocować kliny z wełny mineralnej w celu złagodzenia załamań papy, przy jej wywinięciu na ścianę. Opierzenia kominów należy wykonać z papy termozgrzewalnej. Opierzenia z papy należy wywinąć na ścianę i kominy na wysokość min. 15 cm i zamocować przy pomocy listwy stalowej ocynkowanej wpuszczonej w ścianę lub mur komina. Istniejące wsporniki instalacji odgromowej należy przedłużyć tak, aby pręty instalacji odgromowej przebiegały 10-15 cm powyżej pokrycia z papy. Istniejące rynny należy zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,70 mm. Odcinki rynny łączyć przy pomocy lutowania.

Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, a odpady budowlane poddać utylizacji. Szacunkowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys ofertowy został dołączony poglądowo.
3. Zamówienie nie przekroczy równowartości kwoty 30.000 EURO liczonej wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych i może być realizowane do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie tego zadania.
4. Wykonawca będzie realizował roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy do miejsca wbudowania na własny koszt i ryzyko.
5. Rozliczenie należności za wykonane prace nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej i doręczonej Zamawiającemu po zakończeniu robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń.
6. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami.
7. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zrealizowane roboty na okres 36 miesięcy, której termin rozpocznie bieg od dnia podpisania protokołu odbioru i uznania należytego wykonania robót.
8. Cenę oferty należy podać na załączonym druku oferty – załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć również wypełniony załącznik nr 2 – dane Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy – załącznik nr 3.
9. Ofertę cenową (wraz z wypełnionymi załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany poniżej:

### Centrum Usług Wspólnych

### Ul. Licealna 18A

**66-100 SULECHÓW**

z dopiskiem:

Oferta na realizację zadania pn.:

**„**Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach.**”**

Nie otwierać do dnia 20.11.2020 r.

Na kopercie należy umieścić także nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku zainteresowania realizacją ww. robót proszę o przesłanie oferty do **20.11.2020 r.**

Ofertę można:

* 1. złożyć osobiście w CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Licealna 18 A, 66-100 Sulechów
  2. przesłać za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@cuwsulechow.pl, przy czym oryginał oferty musi zostać niezwłocznie doręczony na adres podany powyżej.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - dane Wykonawcy

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

**Załącznik nr 1**

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

…..............................................

…..............................................

….............................................

### Centrum Usług Wspólnych

### Ul. Licealna 18A

**66-100 SULECHÓW**

# OFERTA

Nawiązując do pisma znak: CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE dnia 12.11.2020 r., dotyczącego realizacji zadania pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto w zł |  |
| Podatek VAT 23 % w zł |  |
| Wartość brutto w zł |  |
| słownie (brutto): ……………………………………………………………………………………… | |

Oświadczam, że:

1. oferowane wyżej stawki i narzuty będą niezmienne przez okres obowiązywania umowy,
2. akceptuję warunki określone w projekcie umowy,
3. zakres zamówienia wykonam siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawcy\*

*\*niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

* 1. Dane wykonawcy
  2. Kosztorys ofertowy

Podpis:

…........................................................

*(upoważniony przedstawiciel)*

data …..............................................

**Załącznik nr 2**

## DANE WYKONAWCY

1. Nazwa: …………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................

1. Siedziba: ............................................................................................................................................
2. NIP: .......................................................
3. REGON: ................................................
4. Tel/fax: ..........................................................., e-mail: ………………………………….
5. Numer wpisu do właściwego rejestru: …………………………………………………..
6. Nazwa banku i numer konta bankowego: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko): .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

1. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres obowiązywania umowy: ........................................., tel. .............................................

podpis:

...........................................................

*(upoważniony przedstawiciel)*

data .................................................